(module Resistors_SMD:R_0603_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 559C2528)
  (descr "Resistor SMD 0603, hand soldering")
  (tags "resistor 0603")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -1.9) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value R_0603_HandSoldering (at 0 1.9) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -0.2794 -0.0254) (end 0.2286 0.381) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.2286 0.381) (end 0.2286 -0.381) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.2286 -0.381) (end -0.254 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.3048 -0.4318) (end -0.3048 0.381) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.016 0) (end -0.9144 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2 -0.8) (end 2 -0.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -2 0.8) (end 2 0.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -2 -0.8) (end -2 0.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 2 -0.8) (end 2 0.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 0.5 0.675) (end -0.5 0.675) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.5 -0.675) (end 0.5 -0.675) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 2 smd rect (at -1.1 0) (size 1.2 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 1.1 0) (size 1.2 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0603_HandSoldering.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
