(module SureStep_CONN (layer F.Cu) (tedit 54ED07BA)
  (fp_text reference REF** (at -5.3 -5.6) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_text value SureStep_CONN (at 0.7 -14.025) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 1 -5.2) (end -1 -5.2) (layer F.SilkS) (width 0.25))
  (fp_line (start -1 -5.1) (end 1 -5.1) (layer F.SilkS) (width 0.25))
  (fp_line (start 1 -5.4) (end -1 -5.4) (layer F.SilkS) (width 0.25))
  (fp_line (start -1 -5.6) (end 0.9 -5.6) (layer F.SilkS) (width 0.25))
  (fp_line (start -1.1 -5) (end -1.1 -5.8) (layer F.SilkS) (width 0.25))
  (fp_line (start -1.1 -5.8) (end 1.1 -5.8) (layer F.SilkS) (width 0.25))
  (fp_line (start 1.1 -5.8) (end 1.1 -4.9) (layer F.SilkS) (width 0.25))
  (fp_line (start -0.4 2.4) (end -0.4 2.5) (layer F.SilkS) (width 0.25))
  (fp_line (start -0.4 2.1) (end -0.4 2.4) (layer F.SilkS) (width 0.25))
  (fp_line (start 0.5 2.1) (end 0.5 2.5) (layer F.SilkS) (width 0.25))
  (fp_line (start 6.3 2.5) (end 4.1 2.5) (layer F.SilkS) (width 0.25))
  (fp_line (start 4.1 2.5) (end 4.1 2.1) (layer F.SilkS) (width 0.25))
  (fp_line (start 4.1 2.1) (end -4.2 2.1) (layer F.SilkS) (width 0.25))
  (fp_line (start -6.3 2.5) (end -4.2 2.5) (layer F.SilkS) (width 0.25))
  (fp_line (start -4.2 2.5) (end -4.2 2.1) (layer F.SilkS) (width 0.25))
  (fp_line (start -6.3 -4.9) (end 6.3 -4.9) (layer F.SilkS) (width 0.25))
  (fp_line (start 6.3 -4.9) (end 6.3 2.47) (layer F.SilkS) (width 0.25))
  (fp_line (start -6.3 -4.9) (end -6.3 2.47) (layer F.SilkS) (width 0.25))
  (pad 1 thru_hole circle (at 1.5 0) (size 1.7 1.7) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -1.5 0) (size 1.7 1.7) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at 1.5 -3) (size 1.7 1.7) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at -1.5 -3) (size 1.7 1.7) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad "" thru_hole circle (at 4.5 -3.94) (size 1.7 1.7) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad "" thru_hole circle (at -4.5 -3.94) (size 1.7 1.7) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
