(module PEM1300 (layer F.Cu) (tedit 54D7D1B9)
  (fp_text reference PEM1300 (at 26.6 -3.8) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 50.4 -6.2) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_line (start -3 7) (end -3 9) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3 4) (end -3 6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3 0) (end -3 2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3 -4) (end -3 -2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0 9) (end -2 9) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 4 9) (end 2 9) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 8 9) (end 6 9) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 12 9) (end 10 9) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 16 9) (end 14 9) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 20 9) (end 18 9) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 24 9) (end 22 9) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 28 9) (end 26 9) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 32 9) (end 30 9) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 33 6) (end 33 8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 33 2) (end 33 4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 33 -2) (end 33 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 33 -6) (end 33 -4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 29 -6) (end 31 -6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 25 -6) (end 27 -6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 21 -6) (end 23 -6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 17 -6) (end 19 -6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 13 -6) (end 15 -6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 9 -6) (end 11 -6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 5 -6) (end 7 -6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3 -6) (end -1 -6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1 -6) (end 3 -6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 50.8 0) (end 50.8 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.25))
  (fp_line (start 48.26 0) (end 48.26 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.25))
  (fp_line (start 45.72 0) (end 45.72 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.25))
  (fp_line (start 43.18 0) (end 43.18 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.25))
  (fp_line (start 12.7 0) (end 12.7 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.25))
  (fp_line (start 10.16 0) (end 10.16 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.25))
  (fp_line (start 7.62 0) (end 7.62 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.25))
  (fp_line (start 5.08 0) (end 5.08 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.25))
  (fp_line (start 2.54 0) (end 2.54 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.25))
  (fp_line (start 0 0) (end 0 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.25))
  (fp_line (start -2.54 -5.08) (end -2.54 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.25))
  (fp_line (start -2.54 -2.54) (end 53.34 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.25))
  (fp_line (start 53.34 -2.54) (end 53.34 -5.08) (layer F.SilkS) (width 0.25))
  (fp_line (start 53.34 -5.08) (end -2.54 -5.08) (layer F.SilkS) (width 0.25))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0) (size 2 2) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at 5.08 0) (size 2 2) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at 7.62 0) (size 2 2) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at 10.16 0) (size 2 2) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at 12.7 0) (size 2 2) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 7 thru_hole circle (at 43.18 0) (size 2 2) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 8 thru_hole circle (at 45.72 0) (size 2 2) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 9 thru_hole circle (at 48.26 0) (size 2 2) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 10 thru_hole circle (at 50.8 0) (size 2 2) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
