(module project_footprints:WSON-12-2x3 (layer F.Cu) (tedit 57055D8E)
  (fp_text reference U5 (at 0.4 2.35 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.7 0.7) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value DRV8835 (at -0.2 2.6) (layer F.Fab) hide
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 1 1.5) (end 1 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1 -1.5) (end -1 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1 -1.5) (end -1 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1 1.5) (end 1 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1 1.5) (end 1 1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1 1.5) (end 1 -1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_text user %R (at 3 -0.2) (layer F.Fab) hide
    (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -1.45 -1.2) (end -2.4 -1.95) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.45 -1.2) (end -2.2 -2.15) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.125 -2.225) (end -2.475 -1.875) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.475 -1.875) (end -1.45 -1.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.45 -1.2) (end -2.125 -2.225) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.45 -1.2) (end -2.3 -2.05) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 6 smd rect (at -0.25 -1.5) (size 0.25 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0.25 -1.5) (size 0.25 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0.25 1.5) (size 0.25 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 0.95 -0.75) (size 0.5 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 0.95 -1.25) (size 0.5 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad "" smd rect (at 0 0.6) (size 0.84 1) (layers F.Paste))
  (pad 10 smd rect (at 0.95 -0.25) (size 0.5 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 0.95 0.25) (size 0.5 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -0.95 1.25) (size 0.5 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 0.95 1.25) (size 0.5 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 0.95 0.75) (size 0.5 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -0.95 0.75) (size 0.5 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -0.95 0.25) (size 0.5 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -0.95 -1.25) (size 0.5 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.95 -0.75) (size 0.5 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0 0) (size 0.84 2.4) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -0.95 -0.25) (size 0.5 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad "" smd rect (at 0 -0.6) (size 0.84 1) (layers F.Paste))
  (pad 6 smd rect (at -0.25 1.5) (size 0.25 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
