(module SH-70XXA (layer F.Cu) (tedit 5599B9C7)
  (fp_text reference REF** (at 7.62 -5.08) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value SH-70XXA (at 0 -5.08) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -0.5 -0.5) (end -0.5 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.25))
  (fp_circle (center -0.5 0) (end -1.5 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.25))
  (fp_line (start -4 -3.5) (end -4 3.5) (layer F.SilkS) (width 0.25))
  (fp_line (start -4 3.5) (end 2 3.5) (layer F.SilkS) (width 0.25))
  (fp_line (start 2 3.5) (end 2 3) (layer F.SilkS) (width 0.25))
  (fp_line (start 2 3) (end 3 3) (layer F.SilkS) (width 0.25))
  (fp_line (start 3 3) (end 3 -3) (layer F.SilkS) (width 0.25))
  (fp_line (start 3 -3) (end 2 -3) (layer F.SilkS) (width 0.25))
  (fp_line (start 2 -3) (end 2 -3.5) (layer F.SilkS) (width 0.25))
  (fp_line (start 2 -3.5) (end -4 -3.5) (layer F.SilkS) (width 0.25))
  (pad 1 smd rect (at -3.54 -2.54) (size 2.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -3.54 0) (size 2.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -3.54 2.54) (size 2.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 2.54 2.54) (size 2.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 2.54 0) (size 2.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 2.54 -2.54) (size 2.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
