(module project_footprints:sod80c (layer F.Cu) (tedit 56E9A47F)
  (descr SOD80C)
  (fp_text reference D1 (at -0.7 -1.3) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_text value BAT20J (at 0.0254 1.397) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_line (start 0.3541 -0.8001) (end 0.3541 0.8001) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 0.4271 0.8001) (end 0.4271 -0.8001) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 0.5001 -0.8001) (end 0.5001 0.8001) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.8542 -0.8001) (end -1.8542 -0.8001) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.8542 -0.8001) (end -1.8542 0.8001) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.8542 0.8001) (end 1.8542 0.8001) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.8542 0.8001) (end 1.8542 -0.8001) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (pad 1 smd rect (at -1.45 0) (size 1.5 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.45 0) (size 1.5 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model walter/smd_diode/sod80c.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
