(module 2.2_LCD (layer F.Cu) (tedit 54C93BAA)
  (fp_text reference P5 (at 2.3 0.25 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value CONN_9 (at 2.7 -9.25 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -1.45 -20) (end 65.85 -20) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 65.85 -20) (end 65.85 20) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 65.85 20) (end -1.45 20) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.45 20) (end -1.45 -20) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 9 thru_hole circle (at 0 -10.16) (size 1.5 1.5) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 8 thru_hole circle (at 0 -7.62) (size 1.5 1.5) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 7 thru_hole circle (at 0 -5.08) (size 1.5 1.5) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at 0 -2.54) (size 1.5 1.5) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.5 1.5) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at 0 2.54) (size 1.5 1.5) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0 5.08) (size 1.5 1.5) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 7.62) (size 1.5 1.5) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 10.16) (size 1.5 1.5) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 1.7 -17) (size 4 4) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 62.7 -17) (size 4 4) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 62.7 17) (size 4 4) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 1.7 17) (size 4 4) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
