(module Resistors_SMD:R_0402 (layer F.Cu) (tedit 559ECC7D)
  (descr "Resistor SMD 0402, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
  (tags "resistor 0402")
  (attr smd)
  (fp_text reference R111 (at 0 -1.8) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value 1K (at 0 1.8) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -0.95 -0.65) (end 0.95 -0.65) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -0.95 0.65) (end 0.95 0.65) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -0.95 -0.65) (end -0.95 0.65) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 0.95 -0.65) (end 0.95 0.65) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 0.25 -0.525) (end -0.25 -0.525) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.25 0.525) (end 0.25 0.525) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -0.6 0) (size 0.7 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.6 0) (size 0.7 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0402.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
