(module project_footprints:USB_Micro-B_Vert_OTG (layer F.Cu) (tedit 56AF8783)
  (descr "Micro USB Type B Receptacle")
  (tags "USB USB_B USB_micro USB_OTG")
  (attr smd)
  (fp_text reference P1 (at 0 -3.45) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value USB_OTG (at -0.15 2.95) (layer F.Fab) hide
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -0.025 -3.35) (end -0.025 3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -5.125 -2.1) (end 5.125 -2.1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 5.125 -2.1) (end 5.125 2.1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 5.125 2.1) (end -5.125 2.1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -5.125 2.1) (end -5.125 -2.1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 6 thru_hole oval (at 4.1 0 90) (size 1.6 1) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole circle (at 1.3 0.775 90) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0 0.775 90) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0.65 -0.775 90) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at -0.65 -0.775 90) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at -1.3 0.775 90) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole oval (at -4.1 0 90) (size 1.6 1) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
