(module HC-06 (layer F.Cu) (tedit 5667DA5B)
  (fp_text reference REF** (at 0 -8.1) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value HC-06 (at -0.1 -9.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -6.5 -22) (end 6.5 -22) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -6.5 0.5) (end -6.5 -26.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -6.5 -26.5) (end 6.5 -26.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 6.5 -26.5) (end 6.5 0.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 6.5 0.5) (end -6.5 0.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 34 smd rect (at 6.75 -19.25 90) (size 1 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 21 smd rect (at 5.25 0.5) (size 1 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at -6.75 -1.25 90) (size 1 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at -6.75 -2.75 90) (size 1 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at -6.75 -4.25 90) (size 1 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at -6.75 -5.75 90) (size 1 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at -6.75 -7.25 90) (size 1 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -6.75 -13.25 90) (size 1 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -6.75 -11.75 90) (size 1 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -6.75 -10.25 90) (size 1 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -6.75 -8.75 90) (size 1 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -6.75 -14.75 90) (size 1 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -6.75 -16.25 90) (size 1 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -6.75 -17.75 90) (size 1 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -6.75 -19.25 90) (size 1 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 33 smd rect (at 6.75 -17.75 90) (size 1 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 32 smd rect (at 6.75 -16.25 90) (size 1 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 31 smd rect (at 6.75 -14.75 90) (size 1 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 30 smd rect (at 6.75 -13.25 90) (size 1 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 26 smd rect (at 6.75 -7.25 90) (size 1 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 27 smd rect (at 6.75 -8.75 90) (size 1 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 28 smd rect (at 6.75 -10.25 90) (size 1 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 29 smd rect (at 6.75 -11.75 90) (size 1 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 25 smd rect (at 6.75 -5.75 90) (size 1 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 24 smd rect (at 6.75 -4.25 90) (size 1 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 23 smd rect (at 6.75 -2.75 90) (size 1 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 22 smd rect (at 6.75 -1.25 90) (size 1 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 20 smd rect (at 3.75 0.5) (size 1 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at -5.25 0.5) (size 1 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at -3.75 0.5) (size 1 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd rect (at 0.75 0.5) (size 1 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd rect (at 2.25 0.5) (size 1 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at -0.75 0.5) (size 1 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at -2.25 0.5) (size 1 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
