(module "LTST-C19FD1WT RBG LED" (layer F.Cu)
  (fp_text reference "LTST-C19FD1WT RBG LED" (at 0.05 -8.7) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 0 6.55) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -1.1 -0.85) (end 1.1 -0.85) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.1 -0.85) (end 1.1 0.85) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.1 0.85) (end -1.1 0.85) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.1 0.85) (end -1.1 -0.85) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at 0.675 -0.575) (size 0.75 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.675 -0.575) (size 0.75 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -0.675 0.575) (size 0.75 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.675 0.575) (size 0.75 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
