(module BK-92_PAI (layer F.Cu) (tedit 555DF3CE)
  (fp_text reference REF** (at 0 0.75) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value BK-92_PAI (at 0 -0.75) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 33.5 -4) (end 33.5 -5.5) (layer F.SilkS) (width 0.25))
  (fp_line (start 33.5 -5.5) (end 43.5 -5.5) (layer F.SilkS) (width 0.25))
  (fp_line (start 43.5 -5.5) (end 43.5 -4) (layer F.SilkS) (width 0.25))
  (fp_line (start 33.5 4) (end 33.5 5.5) (layer F.SilkS) (width 0.25))
  (fp_line (start 33.5 5.5) (end 43.5 5.5) (layer F.SilkS) (width 0.25))
  (fp_line (start 43.5 5.5) (end 43.5 4) (layer F.SilkS) (width 0.25))
  (fp_line (start 33.5 0) (end 33.5 4) (layer F.SilkS) (width 0.25))
  (fp_line (start 33.5 4) (end 43.5 4) (layer F.SilkS) (width 0.25))
  (fp_line (start 43.5 4) (end 43.5 0) (layer F.SilkS) (width 0.25))
  (fp_line (start 43.5 0) (end 43.5 -4) (layer F.SilkS) (width 0.25))
  (fp_line (start 43.5 -4) (end 33.5 -4) (layer F.SilkS) (width 0.25))
  (fp_line (start 33.5 -4) (end 33.5 0) (layer F.SilkS) (width 0.25))
  (fp_line (start 0 -4) (end 0 -5.5) (layer F.SilkS) (width 0.25))
  (fp_line (start 0 -5.5) (end -10 -5.5) (layer F.SilkS) (width 0.25))
  (fp_line (start -10 -5.5) (end -10 -4) (layer F.SilkS) (width 0.25))
  (fp_line (start 0 4) (end 0 5.5) (layer F.SilkS) (width 0.25))
  (fp_line (start 0 5.5) (end -10 5.5) (layer F.SilkS) (width 0.25))
  (fp_line (start -10 5.5) (end -10 4) (layer F.SilkS) (width 0.25))
  (fp_line (start 0 4) (end -10 4) (layer F.SilkS) (width 0.25))
  (fp_line (start -10 4) (end -10 -4) (layer F.SilkS) (width 0.25))
  (fp_line (start -10 -4) (end 0 -4) (layer F.SilkS) (width 0.25))
  (fp_line (start 0 -4) (end 0 0) (layer F.SilkS) (width 0.25))
  (fp_line (start 0 0) (end 0 4) (layer F.SilkS) (width 0.25))
  (pad 1 thru_hole circle (at 33.53 0) (size 3 3) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 0) (size 3 3) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at 41.15 0) (size 3 3) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at -7.62 0) (size 3 3) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
