(module w_project_foot:0915BM15A0001 (layer F.Cu) (tedit 5509D175)
  (fp_text reference BL1 (at 0 -5.5) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_text value 0915BM (at -1.5 -0.25 90) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_circle (center 0.5 0) (end 0.5 0.1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0 0.75) (end 1 0.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1 0.75) (end 1 -0.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1 -0.75) (end -1 -0.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1 -0.75) (end -1 0.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1 0.75) (end 0 0.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 2 smd rect (at 0 -0.65) (size 0.35 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0 0.65) (size 0.35 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0.65 0.65) (size 0.35 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 0.65 -0.65) (size 0.35 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -0.65 -0.65) (size 0.35 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -0.65 0.65) (size 0.35 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
