(module 336-2542-1-ND (layer F.Cu) (tedit 546624C5)
  (fp_text reference 336-2542-1-ND (at -1.27 -17.78) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 1.2 -2.1) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_line (start -1.5 -1) (end -1 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_circle (center -1.5 -2) (end -1.4 -1.9) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0 -1.5) (end 1.5 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.5 -1.5) (end 1.5 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.5 1.5) (end 0 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0 1.5) (end -1.5 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.5 1.5) (end -1.5 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.5 -1.5) (end 0 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -1.45 -1.025) (size 0.85 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.45 0) (size 0.85 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.45 1.025) (size 0.85 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 1.45 1.025) (size 0.85 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.45 0) (size 0.85 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 1.45 -1.025) (size 0.85 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 0 0) (size 1.6 2.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
