(module w_smd_cap:c_0402 (layer F.Cu) (tedit 5605855B)
  (descr "SMT capacitor, 0402")
  (fp_text reference C7 (at -0.1 1.5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_text value 1.0uf (at 0 0.8) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_line (start -0.7 -0.4) (end 0.7 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.7 -0.4) (end 0.7 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.7 0.4) (end -0.7 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.7 0.4) (end -0.7 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at 0.4 0) (size 0.5 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.4 0) (size 0.5 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model walter/smd_cap/c_0402.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
