(module 5x11 (layer F.Cu) (tedit 54D2B135)
  (descr "Condensateur e = 1 pas")
  (tags C)
  (fp_text reference C210 (at -3.375 0.075 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value 150u (at 54.15 -24.725) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.762 0.635) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user + (at -2.286 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.2032)))
  )
  (fp_circle (center 0 0) (end 0.127 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (pad 1 thru_hole rect (at -1 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 1 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (model discret/c_vert_c1v5.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
