(module WSON-10-2x3 (layer F.Cu) (tedit 5569CEDA)
  (fp_text reference REF** (at 0.4 -2) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.7 0.7) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value WSON-10-2x3 (at 0 0) (layer F.Fab) hide
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -1 1.5) (end 1 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1 -1.5) (end 1 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.625 -1.725) (end -1.475 -0.875) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -0.75 -1.725) (end -1.475 -1) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -1.475 -1.125) (end -0.875 -1.725) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -1 -1.725) (end -1.475 -1.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -1.125 -1.725) (end -1.475 -1.375) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -1.25 -1.725) (end -1.475 -1.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -1.375 -1.725) (end -1.475 -1.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -1.5 -1.75) (end -1.5 1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.5 1.75) (end 1.5 1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.5 1.75) (end 1.5 -1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.5 -1.75) (end 1.5 -1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 1.5 -1.75) (end 1.5 1.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 1.5 1.75) (end -1.5 1.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -1.5 1.75) (end -1.5 -1.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -1.5 -1.75) (end 1.5 -1.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -1.45 -1.2) (end -2.4 -1.95) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.45 -1.2) (end -2.2 -2.15) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.125 -2.225) (end -2.475 -1.875) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.475 -1.875) (end -1.45 -1.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.45 -1.2) (end -2.125 -2.225) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.45 -1.2) (end -2.3 -2.05) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad "" smd rect (at 0 0.6) (size 0.84 1) (layers F.Paste))
  (pad 10 smd rect (at 0.95 -1) (size 0.5 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 0.95 -0.5) (size 0.5 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0.95 1) (size 0.5 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 0.95 0.5) (size 0.5 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 0.95 0) (size 0.5 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -0.95 1) (size 0.5 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -0.95 0.5) (size 0.5 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -0.95 -1) (size 0.5 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.95 -0.5) (size 0.5 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad PAD smd rect (at 0 0) (size 0.84 2.4) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -0.95 0) (size 0.5 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad "" smd rect (at 0 -0.6) (size 0.84 1) (layers F.Paste))
)
