(module SAW_RF (layer F.Cu) (tedit 550B23B5)
  (fp_text reference REF** (at 0 -4) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_text value SAW_RF (at 0 -8) (layer F.Fab) hide
    (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 0 -1.5) (end 1.5 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.5 -1.5) (end 1.5 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.5 1.5) (end -1.5 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.5 1.5) (end -1.5 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.5 -1.5) (end 0 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 2 smd rect (at 0 -1) (size 0.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0 1) (size 0.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.2 -0.8) (size 0.6 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -1.2 1) (size 0.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 1.2 -1) (size 0.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 1.2 1) (size 0.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
