(module w_smd_qfn:pvqfn-n40 (layer F.Cu) (tedit 555E3D46)
  (descr "Plastic QFP, TI S-PVQFN-N40")
  (fp_text reference U1 (at -3.13 -3.47) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_text value MSP430G2955IRHA40 (at 0 3.8989) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_line (start -3.0988 2.4003) (end -3.0988 3.0988) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -3.0988 3.0988) (end -2.4003 3.0988) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -2.4003 3.0988) (end -3.0988 2.4003) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -2.99974 -2.99974) (end 2.99974 -2.99974) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 2.99974 -2.99974) (end 2.99974 2.99974) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 2.99974 2.99974) (end -2.99974 2.99974) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -2.99974 2.99974) (end -2.99974 -2.99974) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -2.60096 3.00228) (end -2.99974 2.6035) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -2.99974 2.70002) (end -2.70002 2.99974) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -2.79654 2.99974) (end -2.9972 2.79908) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_circle (center -2.39776 2.40284) (end -2.19964 2.50444) (layer F.SilkS) (width 0.20066))
  (pad 2 smd rect (at -1.74752 2.9718) (size 0.2794 0.84836) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.06858))
  (pad 3 smd rect (at -1.24968 2.9718) (size 0.2794 0.84836) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.06858))
  (pad 4 smd rect (at -0.7493 2.9718) (size 0.2794 0.84836) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.06858))
  (pad 5 smd rect (at -0.24892 2.9718) (size 0.2794 0.84836) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.06858))
  (pad 8 smd rect (at 1.24968 2.9718) (size 0.2794 0.84836) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.06858))
  (pad 9 smd rect (at 1.74752 2.9718) (size 0.2794 0.84836) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.06858))
  (pad 10 smd rect (at 2.2479 2.9718) (size 0.2794 0.84836) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.06858))
  (pad 11 smd rect (at 2.9718 2.2479) (size 0.84836 0.2794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.06858))
  (pad 12 smd rect (at 2.9718 1.74752) (size 0.84836 0.2794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.06858))
  (pad 13 smd rect (at 2.9718 1.24968) (size 0.84836 0.2794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.06858))
  (pad 14 smd rect (at 2.9718 0.7493) (size 0.84836 0.2794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.06858))
  (pad 1 smd rect (at -2.2479 2.9718) (size 0.2794 0.84836) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.06858))
  (pad 41 smd rect (at 0 0) (size 1.4986 1.4986) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.06858) (solder_paste_margin -0.14986))
  (pad 15 smd rect (at 2.9718 0.24892) (size 0.84836 0.2794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.06858))
  (pad 16 smd rect (at 2.9718 -0.24892) (size 0.84836 0.2794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.06858))
  (pad 19 smd rect (at 2.9718 -1.74752) (size 0.84836 0.2794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.06858))
  (pad 20 smd rect (at 2.9718 -2.2479) (size 0.84836 0.2794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.06858))
  (pad 21 smd rect (at 2.2479 -2.9718) (size 0.2794 0.84836) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.06858))
  (pad 22 smd rect (at 1.74752 -2.9718) (size 0.2794 0.84836) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.06858))
  (pad 23 smd rect (at 1.24968 -2.9718) (size 0.2794 0.84836) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.06858))
  (pad 24 smd rect (at 0.7493 -2.9718) (size 0.2794 0.84836) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.06858))
  (pad 25 smd rect (at 0.24892 -2.9718) (size 0.2794 0.84836) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.06858))
  (pad 26 smd rect (at -0.24892 -2.9718) (size 0.2794 0.84836) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.06858))
  (pad 27 smd rect (at -0.7493 -2.9718) (size 0.2794 0.84836) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.06858))
  (pad 28 smd rect (at -1.24968 -2.9718) (size 0.2794 0.84836) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.06858))
  (pad 6 smd rect (at 0.24892 2.9718) (size 0.2794 0.84836) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.06858))
  (pad 7 smd rect (at 0.7493 2.9718) (size 0.2794 0.84836) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.06858))
  (pad 29 smd rect (at -1.74752 -2.9718) (size 0.2794 0.84836) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.06858))
  (pad 30 smd rect (at -2.2479 -2.9718) (size 0.2794 0.84836) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.06858))
  (pad 31 smd rect (at -2.9718 -2.2479) (size 0.84836 0.2794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.06858))
  (pad 32 smd rect (at -2.9718 -1.74752) (size 0.84836 0.2794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.06858))
  (pad 17 smd rect (at 2.9718 -0.7493) (size 0.84836 0.2794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.06858))
  (pad 18 smd rect (at 2.9718 -1.24968) (size 0.84836 0.2794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.06858))
  (pad 33 smd rect (at -2.9718 -1.24968) (size 0.84836 0.2794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.06858))
  (pad 34 smd rect (at -2.9718 -0.7493) (size 0.84836 0.2794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.06858))
  (pad 35 smd rect (at -2.9718 -0.24638) (size 0.84836 0.2794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.06858))
  (pad 36 smd rect (at -2.9718 0.24638) (size 0.84836 0.2794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.06858))
  (pad 37 smd rect (at -2.9718 0.7493) (size 0.84836 0.2794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.06858))
  (pad 38 smd rect (at -2.9718 1.24968) (size 0.84836 0.2794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.06858))
  (pad 39 smd rect (at -2.9718 1.74498) (size 0.84836 0.2794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.06858))
  (pad 40 smd rect (at -2.9718 2.2479) (size 0.84836 0.2794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.06858))
  (pad 41 smd rect (at -1.4986 0) (size 1.4986 1.4986) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.06858) (solder_paste_margin -0.14986))
  (pad 41 smd rect (at 1.4986 0) (size 1.4986 1.4986) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.06858) (solder_paste_margin -0.14986))
  (pad 41 smd rect (at -1.4986 -1.4986) (size 1.4986 1.4986) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.06858) (solder_paste_margin -0.14986))
  (pad 41 smd rect (at 0 -1.4986) (size 1.4986 1.4986) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.06858) (solder_paste_margin -0.14986))
  (pad 41 smd rect (at 1.4986 -1.4986) (size 1.4986 1.4986) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.06858) (solder_paste_margin -0.14986))
  (pad 41 smd rect (at -1.4986 1.4986) (size 1.4986 1.4986) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.06858) (solder_paste_margin -0.14986))
  (pad 41 smd rect (at 0 1.4986) (size 1.4986 1.4986) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.06858) (solder_paste_margin -0.14986))
  (pad 41 smd rect (at 1.4986 1.4986) (size 1.4986 1.4986) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.06858) (solder_paste_margin -0.14986))
  (model walter/smd_qfn/s-pvqfn-n40.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
