(module project_foot:0900PC15J0013 (layer F.Cu) (tedit 55521F17)
  (fp_text reference U7 (at 0.1 -8.9) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_text value CC1200_BALAN (at -0.3 -8.1) (layer F.Fab) hide
    (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_line (start -0.7 1.3) (end -0.7 -0.1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.7 -0.1) (end 1.3 -0.1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.3 -0.1) (end 1.3 1.3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.3 1.3) (end -0.7 1.3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -0.45 1.35) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.05 1.35) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.55 1.35) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 1.05 1.35) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.5 0.6) (size 0.8 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 0.55 -0.15) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 0.05 -0.15) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at -0.45 -0.15) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 1.05 -0.15) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at -0.95 0.6) (size 0.8 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
