(module w_indicators:led_5mm_green (layer F.Cu) (tedit 5509E52A)
  (descr "5mm green led")
  (tags led)
  (fp_text reference D101 (at 0 3.3) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_text value LED (at 0 -4) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_line (start -1.47066 2.49936) (end 1.47066 2.49936) (layer F.SilkS) (width 0.29972))
  (fp_arc (start 0 0) (end 2.4892 -1.49098) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.29972))
  (fp_arc (start 0 0) (end -1.47066 2.49936) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.29972))
  (fp_arc (start 0 0) (end 0 -2.90068) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.29972))
  (fp_arc (start 0 0) (end -2.90068 0) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.29972))
  (fp_circle (center 0 0) (end -2.49936 0) (layer F.SilkS) (width 0.29972))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 -1.27) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 1.27) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (model walter/indicators/led_5mm_green.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
