(module AB26TRQ (layer F.Cu) (tedit 54660EDC)
  (fp_text reference AB26TRQ (at 1.1 2.3) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value VAL** (at -1.6 -1.5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_line (start 3 0.5) (end 4 0.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3 -0.5) (end 4 -0.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.5 -1) (end -2.5 1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.5 1) (end 3 1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3 1) (end 3 -1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3 -1) (end -2.5 -1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad "" smd rect (at -1.2 0) (size 2.4 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 4.35 0.45) (size 1.1 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 4.35 -0.45) (size 1.1 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
