(module w_smd_qfn:pvqfn-n16 (layer F.Cu) (tedit 5667D4C2)
  (descr "Plastic QFP, TI PVQFN-N16")
  (fp_text reference U8 (at -2.46 -1.72 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_text value 4051_8x1 (at 0 2.70002) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_line (start -1.5 -1.50086) (end 1.5 -1.50086) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.5 1.50086) (end -1.5 1.50086) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_circle (center -1.8518 1.20114) (end -1.9534 1.20114) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.5 -1.5) (end 1.5 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.5 1.5) (end -1.5 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (pad 9 smd rect (at -1.55 -0.25) (size 0.7 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07112))
  (pad 9 smd rect (at -1.55 0.25) (size 0.7 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07112))
  (pad 9 smd rect (at 1.55 0.25) (size 0.7 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07112))
  (pad 10 smd rect (at -0.99968 -1.50074) (size 0.28 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07112))
  (pad 9 smd rect (at -0.49968 -1.50074) (size 0.28 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07112))
  (pad 8 smd rect (at 0.00032 -1.50074) (size 0.28 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07112))
  (pad 7 smd rect (at 0.50032 -1.50074) (size 0.28 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07112))
  (pad 6 smd rect (at 1.00032 -1.50074) (size 0.28 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07112))
  (pad 5 smd rect (at 1.00032 1.49926) (size 0.28 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07112))
  (pad 4 smd rect (at 0.50032 1.49926) (size 0.28 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07112))
  (pad 3 smd rect (at 0.00032 1.49926) (size 0.28 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07112))
  (pad 2 smd rect (at -0.49968 1.49926) (size 0.28 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07112))
  (pad 1 smd rect (at -0.99968 1.49926) (size 0.28 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07112))
  (pad 9 smd rect (at 1.55 -0.25) (size 0.7 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07112))
  (pad 9 smd rect (at 0 0) (size 2.4 1.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07112) (solder_paste_margin -0.09906))
  (model walter/smd_qfn/r-pvqfn-n16.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
