(module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x03 (layer F.Cu) (tedit 56E1E9C7)
  (descr "Through hole pin header")
  (tags "pin header")
  (fp_text reference P9 (at -9 6) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value IR_3 (at -7.5 -22) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -6 -20) (end -6 20) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -6 20) (end -4.5 20) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.5 20) (end -4.5 17.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.5 17.5) (end 0 15) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0 15) (end 8 15) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 8 15) (end 8 -15) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 8 -15) (end 0 -15) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0 -15) (end -4.5 -18) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.5 -18) (end -4.5 -20) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.5 -20) (end -6 -20) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.5 -3) (end 2 -3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2 -3) (end 2 3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2 3) (end -1.5 3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.5 3) (end -1.5 -3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 -2) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole oval (at 0 0.04) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole oval (at 0 2) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (model Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_1x03.wrl
    (at (xyz 0 -0.1 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 90))
  )
)
