(module CMR200T (layer F.Cu) (tedit 555DFD71)
  (fp_text reference X2 (at 0.5 -6.5) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value 32.768kHz (at 0 -2.5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_line (start -7.3 1.3) (end -7.3 -1.3) (layer F.SilkS) (width 0.25))
  (fp_line (start -7.3 1.3) (end -1.1 1.3) (layer F.SilkS) (width 0.25))
  (fp_line (start -1.1 1.3) (end -1.1 -1.3) (layer F.SilkS) (width 0.25))
  (fp_line (start -1.1 -1.3) (end -7.3 -1.3) (layer F.SilkS) (width 0.25))
  (pad "" smd rect (at -6.5 0) (size 2.5 2.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 0.5 -0.8) (size 2.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.5 0.9) (size 2.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
