(module Ultra_Mini_Coax_Conn (layer F.Cu) (tedit 54D8E877)
  (fp_text reference Ultra_Mini_Coax_Conn (at 0 -12.7) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 0 8.89) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_circle (center 0 0) (end 0.5 0.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.5 -1.5) (end 1.5 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.5 1.5) (end -1.5 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.5 1.5) (end -1.5 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.5 -1.5) (end 1.5 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at 1.5 0) (size 1.05 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0 -1.475) (size 2.2 1.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0 1.475) (size 2.2 1.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
