(module SM0603 (layer F.Cu) (tedit 559ED0E1)
  (attr smd)
  (fp_text reference R707 (at 1.7875 0.0125 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.508 0.4572) (thickness 0.1143)))
  )
  (fp_text value 10 (at 0 -1.2) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.508 0.4572) (thickness 0.1143)))
  )
  (fp_line (start -1.143 -0.635) (end 1.143 -0.635) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.143 -0.635) (end 1.143 0.635) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.143 0.635) (end -1.143 0.635) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.143 0.635) (end -1.143 -0.635) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (pad 1 smd rect (at -0.762 0) (size 0.635 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.762 0) (size 0.635 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model smd\resistors\R0603.wrl
    (at (xyz 0 0 0.001))
    (scale (xyz 0.5 0.5 0.5))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
