(module TPS62730DRYT (layer F.Cu) (tedit 545A9EAC)
  (fp_text reference TPS62730DRYT (at 0 -3.81) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 0 6.35) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -0.2 0.2) (end -0.2 -1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.2 -1) (end 1.2 -1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.2 -1) (end 1.2 0.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.2 0.2) (end -0.2 0.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at 0 0) (size 0.3 0.52) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.5 0) (size 0.3 0.52) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 1 0) (size 0.3 0.52) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 1 -0.77) (size 0.3 0.52) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0.5 -0.77) (size 0.3 0.52) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0 -0.77) (size 0.3 0.52) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
