(module SK-12F17-G7 (layer F.Cu) (tedit 54661476)
  (fp_text reference "SK-12F17-G 7" (at -1.8 -14.6) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 0.2 -3.2) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_line (start 3.8 -2.8) (end 3.8 -3.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.8 -3.2) (end 1.6 -3.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.6 -3.2) (end 1.6 -2.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -7 -2.8) (end 7 -2.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 7 -2.8) (end 7 2.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 7 2.8) (end -7 2.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -7 2.8) (end -7 -2.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole circle (at -3 0) (size 2 2) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at 3 0) (size 2 2) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad "" thru_hole circle (at -7 -2.5) (size 2 2) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad "" thru_hole circle (at -7 2.5) (size 2 2) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad "" thru_hole circle (at 7 2.5) (size 2 2) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad "" thru_hole circle (at 7 -2.5) (size 2 2) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
