(module ANT-916-CHP-T (layer F.Cu) (tedit 550C77C4)
  (fp_text reference REF** (at 0 9.2) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_text value ANT-916-CHP-T (at 0.2 -8.8) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 5.2 0) (end 4.6 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3 0) (end 5.2 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 5.2 0) (end 4.6 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -8.2 1.6) (end -8.2 -1.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -8.2 -1.6) (end 8.2 -1.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 8.2 -1.6) (end 8.2 1.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 8.2 1.6) (end -8.2 1.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at 7 0) (size 2 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -7 0) (size 2 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
