(module w_smd_qfn:dfn8-2x3 (layer F.Cu) (tedit 555E3CF7)
  (descr "Plastic QFP, Microchip DFN8 2x3")
  (fp_text reference U6 (at 0 -2.2987) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_text value MCP7940M (at 0 2.49936) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_circle (center -1.39954 1.30048) (end -1.6002 1.30048) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_circle (center -1.40208 1.30048) (end -1.40208 1.39954) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.00076 -1.50114) (end 1.00076 -1.50114) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.00076 1.50114) (end 1.00076 1.50114) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.00076 -1.50114) (end 1.00076 1.50114) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.00076 1.50114) (end -1.00076 -1.50114) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (pad 1 smd rect (at -0.7493 1.4478) (size 0.29718 0.7493) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.06858))
  (pad 2 smd rect (at -0.24638 1.4478) (size 0.29718 0.7493) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.06858))
  (pad 3 smd rect (at 0.24638 1.4478) (size 0.29718 0.7493) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.06858))
  (pad 4 smd rect (at 0.7493 1.4478) (size 0.29718 0.7493) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.06858))
  (pad 5 smd rect (at 0.7493 -1.4478) (size 0.29718 0.7493) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.06858))
  (pad 6 smd rect (at 0.24638 -1.4478) (size 0.29718 0.7493) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.06858))
  (pad 7 smd rect (at -0.24638 -1.4478) (size 0.29718 0.7493) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.06858))
  (pad 8 smd rect (at -0.7493 -1.4478) (size 0.29718 0.7493) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.06858))
  (pad 9 smd rect (at 0 0) (size 1.4478 1.74752) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.06858) (solder_paste_margin -0.09906))
  (model walter/smd_qfn/dfn8-2x3.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
