(module Bourns_Induct_12.5 (layer F.Cu) (tedit 54ED0296)
  (fp_text reference REF** (at -5.175 -6.825) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_text value Bourns_Induct_12.5 (at 0 -25.4) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 5 -6.125) (end -4.975 -6.125) (layer F.SilkS) (width 0.25))
  (fp_line (start 6.125 4.975) (end 6.125 -5) (layer F.SilkS) (width 0.25))
  (fp_line (start -5 6.125) (end 5 6.125) (layer F.SilkS) (width 0.25))
  (fp_line (start -6.125 -4.975) (end -6.125 4.975) (layer F.SilkS) (width 0.25))
  (fp_arc (start 5 5) (end 6.125 5) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.25))
  (fp_arc (start -5 5) (end -5 6.125) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.25))
  (fp_arc (start -5 -5) (end -6.125 -5) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.25))
  (fp_arc (start 5 -5) (end 5 -6.125) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.25))
  (pad 1 smd rect (at -4.85 0) (size 2.9 5.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 4.85 0) (size 2.9 5.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
