(module PBK-1-x (layer F.Cu) (tedit 54D2B190)
  (fp_text reference U2 (at 4.1 2.1) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value PBK-1-X (at -44.175 31.65) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -3.55 0.65) (end 31.5 0.65) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 31.5 0.65) (end 31.5 -4.05) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 31.5 -4.05) (end 29.4 -4.05) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 29.4 -4.05) (end 29.4 -10.35) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 29.4 -10.35) (end 7.6 -10.35) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 7.6 -10.35) (end 7.6 -4.05) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 7.6 -4.05) (end -3.55 -4.05) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.55 -4.05) (end -3.55 0.65) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at 10.16 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 7 thru_hole circle (at 15.24 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 10 thru_hole circle (at 22.86 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 12 thru_hole circle (at 27.94 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
