(module 7445510 (layer F.Cu) (tedit 54D92F29)
  (fp_text reference L201 (at -1.06 -5.78) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_text value 10uH (at 2.54 24.13) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_line (start -2 3) (end -2.5 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2 3) (end 2 3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2 3) (end 2.5 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2 -3) (end -2.5 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2 -3) (end 2 -3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2 -3) (end 2.5 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_circle (center 0 0) (end 2.5 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at 0 -2.73) (size 3.56 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0 2.73) (size 3.56 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
