(module 691313510003 (layer F.Cu) (tedit 54D2B205)
  (fp_text reference P4 (at 6.45 -2.925) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value CONN_3 (at 11.95 9.275) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -8.62 -2) (end -8.62 10) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -8.62 10) (end 8.62 10) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 8.62 10) (end 8.62 -2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 8.62 -2) (end -8.62 -2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 0) (size 3.2 3.2) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole circle (at -5.08 0) (size 3.2 3.2) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at 5.08 0) (size 3.2 3.2) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
