(module 691313510004 (layer F.Cu) (tedit 54D2B201)
  (fp_text reference P3 (at 0.05 -2.71) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value CONN_4 (at 14.7 8.875) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -11.16 -2) (end -11.16 10) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -11.16 10) (end 11.16 10) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 11.16 10) (end 11.16 -2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 11.16 -2) (end -11.16 -2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 3 thru_hole circle (at 2.54 0) (size 3.2 3.2) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at 7.62 0) (size 3.2 3.2) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -2.54 0) (size 3.2 3.2) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole circle (at -7.62 0) (size 3.2 3.2) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
