(module w_project_foot:Bourns_Induct_12.5 (layer F.Cu) (tedit 559C2870)
  (fp_text reference REF** (at -1.6 -3.4) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_text value WE_Inductor_4.8mm (at 0.1 -6.7) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -2.7 -2.7) (end 2.6 -2.7) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.6 -2.7) (end 2.6 2.7) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.6 2.7) (end -2.7 2.7) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.7 2.7) (end -2.7 -2.7) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -1.7 0) (size 2 5.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.7 0) (size 2 5.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
