(module PTS-LFS (layer F.Cu) (tedit 54661657)
  (fp_text reference PTS-LFS (at 1.4 -11.6) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value VAL** (at -2 -3.75) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_line (start -2.6 -3.2) (end 2.8 -3.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3 2.8) (end -3 -2.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.8 3.2) (end -2.6 3.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.2 -2.8) (end 3.2 2.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3 2.8) (end -2.6 3.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.2 2.8) (end 2.8 3.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.8 -3.2) (end 3.2 -2.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.6 -3.2) (end -3 -2.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_circle (center 0 0) (end 1.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3 0) (end -2.8 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0 3) (end 0 3.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3 0) (end 3.2 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0 -3) (end 0 -3.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at 3.975 2.25) (size 1.55 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 3.975 -2.25) (size 1.55 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -3.975 -2.25) (size 1.55 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -3.975 2.25) (size 1.55 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
